|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **福清康辉中学理化生实验室采购项目清单** | | | | | | |
| 1.智能化学吊装实验室 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1.1 | 教师演示讲台 | 规格：长2800mm宽700mm高850mm；台面采用12.7mm理化板。 | 张 | 1 |  |  |
| 1.2 | 学生实验桌 | 长1200mm宽600mm高780mm，台面：采用20mm陶瓷板。 | 张 | 28 |  |  |
| 1.3 | 组合水槽台 | 长600mm宽460mm高820mm,ABS水槽台 | 套 | 15 |  |  |
| 1.4 | 智能控制系统 | 含控制柜和控制面板 | 台 | 1 |  |  |
| 1.5 | 吊装主体框架（双组） | 长1700mm\*宽620mm\*高300mm | 台 | 6 |  |  |
| 1.6 | 吊装主体柜架（单组） | 长1350mm\*宽620mm\*高300mm | 台 | 3 |  |  |
| 1.7 | 顶装固定支架护罩 | 尺寸:300mm\*450mm，材质：冷轧钢板 | 只 | 18 |  |  |
| 1.8 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机 | 个 | 15 |  |  |
| 1.9 | 电源供应模块 | 220V | 组 | 15 |  |  |
| 1.10 | 智能照明 | 长1270mm\*宽60mm | 套 | 15 |  |  |
| 1.11 | 洗眼器 | 洗眼喷头采用PC材质一体成形。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.12 | 万向伸缩吸风罩 | 万向伸缩吸风罩分三段组成 | 个 | 29 |  |  |
| 1.13 | 室内通风系统 | 主风管直径200mm | 项 | 1 |  |  |
| 1.14 | 室外通风系统 | 主风管直径400mm。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.15 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW | 套 | 1 |  |  |
| 1.16 | 供电线路 | 采用2.5mm²电线进行系统布线 | 项 | 1 |  |  |
| 1.17 | 给排水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管 | 项 | 1 |  |  |
| 1.18 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式 | 项 | 1 |  |  |
| 1.19 | 铝制方通 | 规格：50mm\*40mm，铝制 | 米 | 680 |  |  |
| 2.化学实验室 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| 2.1 | 教师演示讲台 | 规格：长2800mm宽700mm高850mm；台面采用12.7m理化板。 | 张 | 1 |  |  |
| 2.2 | 教师总控电源 | 教师主控电源采用微电脑控制 | 套 | 1 |  |  |
| 2.3 | 学生实验桌 | 长1200mm宽600mm高780mm，台面采用20mm陶瓷板。 | 张 | 28 |  |  |
| 2.4 | 功能柱 | 宽335mm深200mm高750mm，ABS一体成型 | 个 | 28 |  |  |
| 2.5 | 组合水槽台 | 长600mm宽460mm高820mm,ABS水槽台 | 套 | 15 |  |  |
| 2.6 | 学生电源 | 微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源 | 个 | 28 |  |  |
| 2.7 | 洗眼器 | 洗眼喷头采用PC材质一体成形。 | 套 | 1 |  |  |
| 2.8 | 实验室电路输出系统 | 按实际情况定制 | 套 | 1 |  |  |
| 2.9 | 实验室给排水装置 | 按实际情况定制 | 套 | 1 |  |  |
| 3.生物实验室 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| 3.1 | 教师演示讲台 | 规格：长2800mm宽700mm高850mm；台面采用12.7mm理化板。 | 张 | 1 |  |  |
| 3.2 | 教师总控电源 | 主控面板采用玻璃智能触控面板 | 套 | 1 |  |  |
| 3.3 | 学生实验桌 | 长1200mm宽600mm高780mm，台面采用20mm陶瓷板。 | 张 | 28 |  |  |
| 3.4 | 功能柱 | 宽335mm深200mm高750mm，ABS一体成型 | 个 | 28 |  |  |
| 3.5 | 组合水槽台 | 长600mm宽460mm高820mm,ABS水槽台 | 套 | 15 |  |  |
| 3.6 | 学生电源 | 直观翻转式电源。 | 个 | 28 |  |  |
| 3.7 | 实验光源 | 实验光源 | 只 | 29 |  |  |
| 3.8 | 洗眼器 | 洗眼喷头采用PC材质一体成形。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.9 | 实验室电路输出系统 | 按实际情况定制 | 套 | 1 |  |  |
| 3.10 | 实验室给排水装置 | 按实际情况定制 | 套 | 1 |  |  |
| 4.物理实验室 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| 4.1 | 教师演示讲台 | 规格：长2800mm宽700mm高850mm；台面采用12.7mm理化板。 | 张 | 3 |  |  |
| 4.2 | 教师总控电源 | 采用抽屉式 | 套 | 3 |  |  |
| 4.3 | 学生实验桌 | 长1200mm宽600mm高780mm，台面采用20mm陶瓷板。 | 张 | 84 |  |  |
| 4.4 | 功能柱 | 宽335mm深200mm高750mm，ABS一体成型 | 个 | 84 |  |  |
| 4.5 | 学生电源 | 采用45度塑料翻转式 | 个 | 95 |  |  |
| 4.6 | 实验室电路输出系统 | 按实际情况定制 | 套 | 3 |  |  |
| 5.其他 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| 5.1 | 双人课桌椅 | 双人课桌长1200mm宽450mm高780mm。ABS桌面,配双人连体书斗，长1115mm深383mm高193mm。课椅长410mm宽295mm高440mm。PP座椅面。 | 套 | 20 |  |  |
| 5.2 | 实验PP座椅 | 长410mm宽370mm高410mm，PP一体成型。 | 张 | 320 |  |  |
| 5.3 | 靠背椅 | 坐板和靠背采用PP一体成型，坐板宽420mm深385mm，靠背高365mm\*宽425mm， | 张 | 20 |  |  |
| 5.4 | 学生椅 | 椅面长360mm宽260mm，钢木椅 | 张 | 60 |  |  |
| 5.5 | PP仪器柜 | 宽1000mm深500mm高2000mm。PP柜 | 个 | 20 |  |  |
| 5.6 | 物理专用加长仪器柜 | 高2000mm\*长1200mm\*宽500mm，木质 | 个 | 1 |  |  |
| 5.7 | 水柜 | 长600mm宽480mm高600mm，木质 | 个 | 1 |  |  |
| 5.8 | PVC地塑 | 长20000mm宽2000mm，厚度2.0mm | 卷 | 15 |  |  |
| **总价： 元** | | | | | | |