附件：福建技术师院附属龙华职校新校区实训室、会议室、办公室等家具采购要求

一、采购货物清单及规格要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 参考图片 | 所在位置 | 备注 |
| 1 | 5米工作台 | 1、规格：≥长5000mm宽1200mm高760mm；  2、材质：桌面采用≥25mm厚免漆实木多层板或实木板。 | 张 | 5 |  |  | IMG_256 | 教学楼一、二层各间，体育馆一层南102房间1间 | “双创”与非遗工作室 |
| 2 | 3米工作台 | 1、规格：≥长3000mm宽1200mm高760mm；  2、材质：桌面采用≥25mm厚免漆实木多层板或实木板。 | 张 | 9 |  |  | IMG_256 |
| 3 | 办公桌 | 1、规格：≥长1600mm高760mm宽750mm； 2、饰面：采用天然胡桃木饰面； 2、基材：选用中密度纤维板，热压木皮双饰面处理； 3、油漆：采用优质的聚脂漆。 | 个 | 32 |  |  | IMG_271 |
| 4 | 办公椅 | 1、规格：椅总高≥880mm，内长≥450mm，深≥460mm； 2、材质：靠背和扶手采用尼龙pp 加纤塑料，坐垫采用黑色特网靠背及定型海绵网布坐垫。 | 个 | 85 |  |  | IMG_259 |
| 5 | 折叠椅 | PU饰面座垫及靠背，填充密度海绵，椅脚及座垫架为≥1.0mm厚度钢管制。 | 个 | 200 |  |  |  |
| 6 | 3门文件柜 | 1、规格：≥长1200mm宽400mm高2000mm； 2、钢板：≥0.7mm厚度国标冷轧钢板，上部分为三开玻璃门，下部份为密封钢制门。 | 个 | 32 |  |  | IMG_261 |
| 7 | 可拼式活动桌 | 1、规格：≥长1200mm宽600mm高750mm； 2、材质：桌面≥长1200mm宽600mm,采用≥25mm厚免漆实木多层板。 | 个 | 16 |  |  |  | 教学楼一层 |
| 8 | 交流互动桌 | 1. 规格长2400mm宽1200mm高760mm； 2. 桌面为实木板， 3. 优质碳素钢材结构桌腿，管壁厚度1.2mm。 | 个 | 13 |  |  | IMG_263 | 体育馆一层 |
| 9 | 沙发 | 1、规格：长度≥1800mm，宽度≥600mm，高度≥600mm，坐长≥1600mm； 2、材质：科技布+加厚海绵坐垫，高椅脚设计易清扫。 | 个 | 4 |  |  |  | 教学楼一层 |
| 10 | 办公桌椅 | 1、规格：长1600mm高760mm宽750mm； 2、饰面：采用天然胡桃木饰面； 3、基材：选用中密度纤维板； 4、油漆：采用优质的聚脂漆。 | 套 | 5 |  |  | IMG_271 | 行政202 | 校团委 |
| 11 | 铁皮柜 | 1、规格：≥长1200mm宽400mm高2000mm； 2、钢板：≥0.7mm厚度国标冷轧钢板，上部分为三开玻璃门，下部份为密封钢制门。 | 个 | 6 |  |  | IMG_299 |
| 12 | 接待沙发（1+1+3+长几） | 1、规格：三人位：2000\*800\*900  单人位：1000\*800\*900  2、长几：1200\*600\*450  3、饰面：加厚西皮饰面。  4、茶几：国标环保E1级实木颗粒板为基材，同色封边。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 办公桌 | 1、规格：≥长1600mm高760mm宽750mm；  2、饰面：采用天然胡桃木饰面；2、基材：选用中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板。  3、油漆：采用优质聚脂漆。 | 张 | 52 |  |  | IMG_273 | 行政楼6层 | 办公室 |
| 14 | 办公椅 | 1、规格：≥560\*580\*990mm； 2、材质：靠背和扶手采用尼龙pp 加纤塑料，坐垫采用黑色特网靠背及定型海绵网布坐垫。 | 张 | 52 |  |  | IMG_284 |  |
| 15 | 办公桌 | 1、规格：办公桌长1800mm宽900mm高760mm，长柜≥长1200mm宽420mm高640mm（含轮子）、活动柜≥长390mm宽500mm高560mm（含万向轮）； 2、桌面厚≥70mm，主材使用实木多层板面贴实木皮；3、基材：主要材料采用实木多层板； 4、油漆：优质油漆。 | 张 | 8 |  |  | IMG_273 | 行政楼7层 |
| 办公椅 | 1、规格：≥长600mm宽600mm高1050mm、高度可调整 、金属脚架； 2、椅面：采用优质西皮椅面。 | 张 | 8 |  |  | IMG_274 |  |  |
| 16 | 白色方形大会议桌 | 1、规格：≥长3200mm宽1600mm高760mm； 2、材质：桌面采用≥25mm厚免漆实木多层板，其他主要板材采用≥17mm厚免漆实木多层板。 | 张 | 1 |  |  |  | 行政楼2层 | 名班主任工作室 |
| 17 | 办公椅（白色） | 1、规格：≥高950mm长550mm宽500mm流线型椅背设计，自然贴合人体背部曲线，高回弹海绵填充，柔软舒适，久坐不变形。细密网布，清爽透气不闷热。 | 张 | 10 |  |  | IMG_277 |
| 18 | 白色书架（带玻璃门） | 1、规格：≥长900mm\*宽390mm\*高2000mm; 2、材质：加厚冷轧钢板，厚度：≥0.7mm； 3、门数量：双门； 4、层数：6层，层板可调，5cm宽加强筋。 | 个 | 3 |  |  | IMG_278 |
| 20 | 长沙发 | 1. 规格：≥长2800mm宽800mm高850mm； 2. 加厚西皮饰面、高密度回弹海绵填充。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 21 | 边几 | 长450mm宽450mm,全实木边茶几。 | 个 | 1 |  |  | IMG_280 |
| 22 | 白色办公桌椅 | 1、规格：≥长1600mm宽800mm高760mm； 2、材质：桌面采用≥25mm厚免漆实木多层板。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 23 | 黑色方形大会议桌 | 1、规格：≥长3200mm宽1600mm高760mm； 2、材质：桌面采用≥25mm厚免漆实木多层板，其他主要板材采用17mm厚免漆实木多层板。 | 张 | 1 |  |  | IMG_283 |
| 24 | 办公椅（黑色） | 1、规格：≥560\*580\*990mm； 2、材质：靠背和扶手采用尼龙pp 加纤塑料，坐垫采用黑色特网靠背及定型海绵网布坐垫。 | 张 | 10 |  |  | IMG_284 |
| 25 | 会议桌 | 1、规格：≥长6000mm宽1800mm高750mm； 2、桌面厚≥70mm，会议桌主材使用实木多层板面贴≥0.6mm厚度实木皮，台面预留走线孔。 | 张 | 3 |  |  |  | 行政楼3层 | 3个党支部 |
| 26 | 条桌 | 1、规格：≥长1200mm宽400mm高760mm（各±10mm）； 2、桌面厚≥40mm，主材使用实木多层板面贴实木皮，其他部分厚≥15mm； 3、油漆：优质油漆。 | 张 | 30 |  |  |  |
| 27 | 会议椅 | 1、规格：≥560\*580\*990mm； 2、材质：靠背和扶手采用尼龙pp 加纤塑料，坐垫采用黑色特网靠背及定型海绵网布坐垫。 | 张 | 138 |  |  | IMG_284 |
| 28 | 文件柜 | 1、规格：≥长800mm宽400mm高2000mm； 2、主材使用实木多层板面贴实木皮； 3、油漆：优质油漆。 | 个 | 9 |  |  | IMG_288 |
| 29 | 公共茶歇室桌 | 1、规格：≥1800mm\*900mm\*750mm  2、主材:使用国标环保E1级实木颗粒板为基材，同色封边。 | 张 | 4 |  |  |  | 行政楼6、7层 | 公共茶歇室 |
| 30 | 公共茶歇室椅 | 1、规格：≥410\*480\*840  2、全新PP吹塑一次成型。 | 张 | 24 |  |  |  |
| 31 | 办公桌 | 1、规格：≥长1600mm高760mm宽750mm； 2、饰面：采用天然胡桃木饰面； 3、基材：选用中密度纤维板，热压木皮双饰面处理； 4、油漆：优质油漆。 | 张 | 4 |  |  | IMG_271 | 行政楼219 | 职业技能 鉴定站 |
| 32 | 办公椅 | 1、规格：≥560\*580\*990mm； 2、材质：靠背和扶手采用尼龙pp 加纤塑料，坐垫采用黑色特网靠背及定型海绵网布坐垫。 | 张 | 4 |  |  | IMG_284 |
| 33 | 3门文件柜 | 1、规格：≥长1200mm宽400mm高2000mm； 2、钢板：≥0.7mm厚度国标冷轧钢板，上部分为三开玻璃门，下部份为密封钢制门。 | 个 | 5 |  |  | IMG_299 |
| 34 | 5节文件柜 | 1、规格：≥高1940mm\*长860mm\*宽390mm；  2、板材厚度≥0.7mm冷轧钢板，颜色为驼灰色。 | 个 | 10 |  |  | IMG_296 | 行政楼八层 | 财务档案室 |
| 35 | 3门文件柜 | 1、规格：≥长1200mm宽400mm高2000mm； 2、钢板：≥0.7mm厚度国标冷轧钢板，上部分为三开玻璃门，下部份为密封钢制门。 | 个 | 10 |  |  | IMG_299 |
| 36 | 办公桌 | 1、规格：≥长1600mm高760mm宽750mm； 2、饰面：采用天然胡桃木饰面； 3、基材：选用中密度纤维板，热压木皮双饰面处理； 4、油漆：优质油漆。 | 张 | 2 |  |  | IMG_271 |
| 37 | 办公椅 | 1、规格：≥560\*580\*990mm； 2、材质：靠背和扶手采用尼龙pp 加纤塑料，坐垫采用黑色特网靠背及定型海绵网布坐垫。 | 张 | 2 |  |  | IMG_284 |  |  |
| 38 | 3门文件柜 | 1、规格：≥长1200mm宽400mm高2000mm； 2、钢板：≥0.7mm厚度国标冷轧钢板，上部分为三开玻璃门，下部份为密封钢制门。 | 个 | 15 |  |  | IMG_299 |  | 教务处 |
| 39 | 沙发  （1+2+3） | 1、规格：≥单人位85\*78\*88、双人位135\*78\*88、  三人位185\*78\*88  2、密度高回弹切割纯新棉。  3、饰面：皮饰面。 | 套 | 1 |  |  |  | 实训大楼二楼福耀校企合作休息接待室 | 汽机专业系及对外合作和培训 |
| 40 | 茶几 | 1、规格：≥1300\*600\*450  2、主材:国标环保E1级密度板为基材，烤漆工艺。  3、茶几面：为≥12mm厚度岩板四边打磨圆孤，抽屉面为超纤皮蒙皮饰面。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 41 | 文件柜 | 1、规格：≥800\*400\*2000  2、主材:纯净环保级E0级实木颗粒板为基材，同色封边。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 六门更衣柜 | 1、规格：≥1800m\*520\*2200  2、主材:国标环保E1级实木颗粒板为基材，2mm同色封边。 | 个 | 1 |  |  |  | 福耀对外经营更衣间 |
| 43 | 培训椅 | 1、规格：430\*470\*810；  2、全新PP颗粒吹塑一次成型，椅子可重叠摆放。 | 张 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 售后服务要求

本项目免费质保期不少于3年，提供上门服务。接到故障通知后，“到场时间”不超过4小时，48小时无法修复需提供同型号设备替换。